|  |  |
| --- | --- |
| Time (hours) | Number of failures |
| 2000 | 3 |
| 2300 | 4 |
| 2600 | 1 |
| 2900 | 4 |
| 3200 | 5 |
| 3500 | 3 |
| 3800 | 2 |
| 4100 | 3 |
| 4400 | 4 |
| 4700 | 2 |
| 5000 | 1 |
| 5300 | 5 |
| 5600 | 3 |
| 5900 | 5 |
| 6200 | 3 |

DCCC(Drive, control and command cabinet):

|  |  |
| --- | --- |
| Time (hours) | Number of failures |
| 2000 | 3 |
| 2300 | 4 |
| 2600 | 1 |
| 2900 | 4 |
| 3200 | 5 |
| 3500 | 3 |
| 3800 | 2 |
| 4100 | 3 |
| 4400 | 4 |
| 4700 | 2 |
| 5000 | 1 |
| 5300 | 5 |
| 5600 | 3 |
| 5900 | 5 |
| 6200 | 3 |

SPC(Signal processing cabinet):

|  |  |
| --- | --- |
| Time (hours) | Number of failures |
| 2000 | 0 |
| 2300 | 5 |
| 2600 | 2 |
| 2900 | 1 |
| 3200 | 1 |
| 3500 | 2 |
| 3800 | 1 |
| 4100 | 1 |
| 4400 | 4 |
| 4700 | 5 |
| 5000 | 2 |
| 5300 | 5 |
| 5600 | 6 |
| 5900 | 5 |
| 6200 | 3 |

Antenna:

|  |  |
| --- | --- |
| Time (hours) | Number of failures |
| 2000 | 0 |
| 2300 | 0 |
| 2600 | 0 |
| 2900 | 0 |
| 3200 | 1 |
| 3500 | 1 |
| 3800 | 1 |
| 4100 | 1 |
| 4400 | 3 |
| 4700 | 2 |
| 5000 | 2 |
| 5300 | 1 |
| 5600 | 2 |
| 5900 | 3 |
| 6200 | 3 |

Air drier :

|  |  |
| --- | --- |
| Time (hours) | Number of failures |
| 2000 | 0 |
| 2300 | 0 |
| 2600 | 1 |
| 2900 | 1 |
| 3200 | 1 |
| 3500 | 2 |
| 3800 | 1 |
| 4100 | 1 |
| 4400 | 3 |
| 4700 | 2 |
| 5000 | 2 |
| 5300 | 3 |
| 5600 | 4 |
| 5900 | 2 |
| 6200 | 2 |

IFF(identification friend and foe)

|  |  |
| --- | --- |
| Time (hours) | Number of failures |
| 2000 | 0 |
| 2300 | 0 |
| 2600 | 1 |
| 2900 | 0 |
| 3200 | 1 |
| 3500 | 0 |
| 3800 | 0 |
| 4100 | 1 |
| 4400 | 1 |
| 4700 | 2 |
| 5000 | 1 |
| 5300 | 5 |
| 5600 | 3 |
| 5900 | 5 |
| 6200 | 3 |